**Техническое задание**

**Тренажер-наездник S-Rider Sky 007**

Массажное кресло предназначено для восстановительной интенсивной терапии и проведения сеансов профессионального массажа. Способствует снятию усталости, улучшению кровообращения, нормализации кровяного давления, уменьшению боли в мышечных тканях, быстрому восстановлению работоспособности

##  Перечень и объемы закупаемого оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
|  | Тренажёр-наездник S-rider Sky 007 или эквивалент | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  |  |

## 1.2. Общие требования к поставке

**1.2.1.** Срок поставки – не более 20 рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

 **1.3.** **Общие технические требования**

**1.3.1.** Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

**1.3.2.** Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

**1.3.3.** Оборудование должно соответствовать требованиям:

 - государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

 **1.3.4.** Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с дня подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

**1.3.5.** Год выпуска – не ранее 2014 г.

**1.3.6.** Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

**1.4. Функциональные требования и характеристики**

Тренажер-наездник предназначен для безопасного тренинга, который создает условия для работы тазобедренной области, мышц спины и брюшного пресса, укрепляя мышечный каркас и улучшая равновесие. Особое внимание при этом уделяется глубокому массажу внутренней части бёдер для тренировку в ритме верховой езды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование | Параметр |
| 2. | Количество скоростей | 20 |
| 3. | Количество автопрограмм | 3 |
| 4. | Таймер | 1-20 мин. |
| 5. | Интервал | 1 мин. |
| 8. | Кнопка аварийного отключения | Да |
| 9. | Защитный магнит | Наличие |
| 9. | Стремена | Наличие |
| 10. | Ручка-вожжи | Наличие |
| 11. | Максимальный вес пользователя | 125кг. |
| 12. | Длина в собранном виде | 88см. |
| 13. | Ширина в собранном виде | 45см. |
| 14. | Высота в собранном виде | 74см. |
| 15. | Вес | 30кг. |
| 16. | Гарантия | 24 мес. |

## 1.5. Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным требованиям:

**1.5.1.** Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).