**Техническое задание**

**Массажное кресло Venerdi Simpatica Atomico (RK-7907)**

Массажное кресло предназначено для восстановительной интенсивной терапии и проведения сеансов профессионального массажа. Способствует снятию усталости, улучшению кровообращения, нормализации кровяного давления, уменьшению боли в мышечных тканях, быстрому восстановлению работоспособности

##  Перечень и объемы закупаемого оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
|  | Кресло электромассажное модели Venerdi Simpatica Atomico (арт. RK-7907) или аналог. | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  |  |

## 1.2. Общие требования к поставке

**1.2.1.** Срок поставки – не более \_ рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

 **1.3.** **Общие технические требования**

**1.3.1.** Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

**1.3.2.** Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

**1.3.3.** Оборудование должно соответствовать требованиям:- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006(СИСПР 14-2:2001), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7) , ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

**1.3.4.** Срок гарантии на оборудование – не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

**1.3.5.** Год выпуска – не ранее 2016 г.

**1.3.6.** Страна производства – Тайвань/КНР.

**1.3.7.** Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

**1.4. Функциональные требования и характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование | Параметр |
| 1. | Пульт управления VFD (вакуумно-люминесцентный) | Да |
| 2. | Количество автоматических программ: | 7 |
| 2.1. |  Восстановление | Да |
| 2.2. |  Снятие боли | Да |
| 2.3. |  Растяжение интенсивное | Да |
| 2.4 |  Растяжение расслабляющее | Да |
| 2.5 |  Йога-массаж | Да |
| 2.6 |  Обновление | Да |
| 2.7 |  Синохронизированный с музыкой | Да |
| 3. | Функция «нулевой гравитации» | Да |
| 4. | Функция сканирования тела | Да |
| 5. | Выдвижение секции для ног | Да |
| 7. | L-образная форма спинки кресла | Да |
| 8. | Ручные режимы: | 7 |
| 8.1 | Разминание | Да |
| 8.2 | Постукивающий массаж | Да |
| 8.3 | Поколачивание | Да |
| 8.4 | Шиатсу | Да |
| 8.5 | Техника совместного массажа Разминание+Поколачивание | Да |
| 8.6 | 3-D стандартный (3D -) | Да |
| 8.7 | 3-D усиленный (3D+) | Да |
| 9. | Количество массажных подушек | 36 |
| 10. | Наличие массажа в области плеч | Да |
| 11. | Наличие массажа в области предплечий и кистей | Да |
| 12. | Количество массажных подушек в области плеч | 6 |
| 13. | Количество массажных подушек в области рук | 4 |
| 14. | Отдельный роликовый массаж стоп | Да |
| 15. | Роликовый массаж шеи до затылочной части | Да |
| 16 | Роликовый массаж ягодиц | Да |
| 17. | Прогрев поясницы | Да |
| 18. | Прогрев сидения | Да |
| 19. | Регулировка интенсивности массажа | Да |
| 20. | Регулировка скорости массажа | Да |
| 21. | 3 степени интенсивности прогрева  | Да |
| 22. | Максимальная температура прогрева, не ниже | 65°С |
| 23. | 3 степени регулировки скорости | Да |
| 24. | 3 степени регулировки интенсивности воздуха | Да |
| 25. | Возможность выбора места точечного массажа | Да |
| 26. | Возможность придвинуть кресло к стене на расстояние не более 10см. | Да |
| 27. | Подключение по Bluetooth к любому мобильному устройству | Да |
| 28. | Светодиодные вставки для релаксации | Наличие |
| 29. | Максимальный рост пользователя | 200см. |
| 30. | Максимальный вес пользователя | 130кг. |
| 31. | Длина в собранном виде, максимальная | 155см. |
| 33. | Ширина в собранном виде | 85см. |
| 34.1 | Высота в собранном виде | 123см.  |
| 34.2 | Высота в разложенном виде | 110см. |
| 35.1 | Минимальная длина | 155см |
| 35.2 | Максимальная длина | 187см |
| 36. | Вес брутто | 157кг. |
| 37. | Вес нетто | 117кг. |
| 38. | Мощность,  | 200 Вт |

## 1.5. Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным требованиям:

**1.5.1.** Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).

Главный врач (подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер (подпись) (Ф.И.О.)